|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  Генеральный директор управляющей организации - ООО «РКС Девелопмент»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Щербакова М.В. |

**Техническое задание**

**На поставку и установку ограждения строительной площадки, временных дорог**

**Объект: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: Московская область, городской округ Ленинский, л. Суханово»**

| **№№**  **п/п** | **Перечень основных**  **данных** | **Содержание основных**  **требований** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **1. Общие данные** | | |
| 1.1. | Заказчик | ООО СЗ «РКС-Суханово» |
| 1.2. | Исполнитель |  |
| 1.3. | Наименование объекта | Жилой комплекс «Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Суханово» |
| 1.4. | Вид работ | Поставка, установка ограждения строительной площадки |
| 1.5. | Стадийность проектирования | нет |
| 1.6. | Цель работы | Поставка и установка ограждения строительной площадки  Поставка и установка модульного помещения охраны  Устройство временных дорог и площадок |
| 1.9. | Общие сведения об участке | Общая площадь участка застройки в границах благоустройства – 6,62 Га.  Земельные участки с кадастровыми номерами:  50:21:0090212:33585  50:21:0090212:33586  50:21:0090212:33587  50:21:0090212:33588  50:21:0090212:33589  50:21:0090212:33590  50:21:0090212:33591  50:21:0090212:33592  50:21:0090212:33593  50:21:0090212:33594 |
| 1.10. | Основные технико-экономические показатели; требования к основным технико-экономическим показателям | 1. Ограждение строительной площадки тип – 2БН(1)(3БН(1)), в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области:  - усеченный блок ФБС 24.4.6 с рамной секцией ограждения 1400х2400х (заполнение профлист) ~ 1290 м.п.( длина ограждения- 1290п.м.)  Окраска ограждения:  RAL 7024 – рама  RAL 7042 – профлист толщиной 0,3-0,5мм;  - ворота (шириной 6м.) с калиткой 1.2 м ~ 1 компл.  - калитка 1,2м (дополнительная) – 1 комплект  2. Установка сигнального освещения вдоль дороги ~ 237 м.п. (ФС-12 согласно ПП №299 от 15.05.2015г).  3. Установка поста охраны - 2000х2000х2500 мм Тип мобильная будка охраны с отделкой фасадными металлическими панелями (внутреннее оснащение, стол, стул, 2 эл. розетки) (пример: <https://superbudka.ru/product/posty-okhrany/post-okhrany-obekta-2000kh2000kh2500-tip-po-1r-s-otdelkoy-fasadnymi-metallicheskimi-panelyami/> )  4. Устройство временных дорог и площадки под устройство штаба строительства:  - Плиты дорожные 2П30 под дорогу: 3,00\*1.75 -1 200п.м (4462м2-850плит)  - Плиты дорожные 2П30 под штаб строительства: 3,00\*1,75 – 28плит (12м\*12,25м – 147м2)  - Плиты дорожные 2П30 под пост охраны и санузел: 3,00\*1,75м – 5 плит (26,25м2)  - Устройство пункта мойки колес «Нептун-3» с металлическим приямком очистки  5. Установка пожарных щитов – 3 комплекта |
| 1.13. | Исходные данные | * Все работы, связанные с монтажом временного ограждения строительной площадки Подрядчик должен выполнить в соответствии: * СП 45.13330.2017Земляные сооружения, основания и фундаменты; * СП 48.13330.2019 Организация строительства; * СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги; * СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; * СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; * Постановление Правительства Москвы №299 ПП от 15 мая 2015 г. * Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области * ФС-12 согласно ПП №299 от 15 мая 2015г; * Приложение №1 схема установки ограждения |
| 1.14. | Требования к качеству | Установленное ограждение должно быть сертифицировано, иметь технический паспорт  Дорожные плиты должны иметь паспорт качества  Мойка колес должна быть сертифицирована и иметь паспорт качества  По окончании работ подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет исполнительной документации; |
| 2.1. | Общий перечень работ | Выполнить разметку установки ограждения, дорог и площадок (в соответствии с приложением №1)  При необходимости произвести планирование грунта с последующей подсыпкой песком толщиной 100мм, для установки ограждения, монтажа временных дорог и площадок под помещения охраны, штаба (выравнивание, подсыпка)  При монтаже дорожных плит произвести заливку некратных мест бетоном В15 без армирования  Выполнить установку ограждения и монтаж ворот, калиток  Установка поста охраны  Выполнить установку и подключение сигнального освещения (вдоль участка дороги)  Выполнить монтаж временных дорог и площадок из плит дорожных 2П30  Выполнить монтаж пункта мойки колёс с металлическим приямком очистки;  Установить пожарные щиты;  Вывезти/утилизировать с объекта снятый в результате работ грунт и мусор (с предъявлением «талонов» Заказчику); |