|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНОГенеральный директор управляющей организации - ООО «РКС Девелопмент»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Щербакова М.В.  |

**Техническое задание**

**На поставку и установку ограждения строительной площадки, временных дорог**

**Объект: «Комплексная жилая застройка с объектами социальной и инженерной инфраструктуры по адресу: Московская область, городской округ Ленинский, л. Суханово»**

| **№№****п/п** | **Перечень основных** **данных** | **Содержание основных** **требований** |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **1. Общие данные** |
| 1.1. | Заказчик | ООО СЗ «РКС-Суханово» |
| 1.2. | Исполнитель  |  |
| 1.3. | Наименование объекта | Жилой комплекс «Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Суханово» |
| 1.4. | Вид работ | Поставка, установка ограждения строительной площадки |
| 1.5. | Стадийность проектирования | нет |
| 1.6. | Цель работы | Поставка и установка ограждения строительной площадкиПоставка и установка модульного помещения охраны Устройство временных дорог и площадок |
| 1.9. | Общие сведения об участке | Общая площадь участка застройки в границах благоустройства – 6,62 Га.Земельные участки с кадастровыми номерами:50:21:0090212:3358550:21:0090212:3358650:21:0090212:3358750:21:0090212:3358850:21:0090212:3358950:21:0090212:3359050:21:0090212:3359150:21:0090212:3359250:21:0090212:3359350:21:0090212:33594 |
| 1.10. | Основные технико-экономические показатели; требования к основным технико-экономическим показателям | 1. Ограждение строительной площадки тип – 2БН(1)(3БН(1)), в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области:- усеченный блок ФБС 24.4.6 с рамной секцией ограждения 1400х2400х (заполнение профлист) ~ 1290 м.п.( длина ограждения- 1290п.м.)Окраска ограждения:RAL 7024 – рамаRAL 7042 – профлист толщиной 0,3-0,5мм; - ворота (шириной 6м.) с калиткой 1.2 м ~ 1 компл.- калитка 1,2м (дополнительная) – 1 комплект2. Установка сигнального освещения вдоль дороги ~ 237 м.п. (ФС-12 согласно ПП №299 от 15.05.2015г).3. Установка поста охраны - 2000х2000х2500 ммТип мобильная будка охраны с отделкой фасадными металлическими панелями (внутреннее оснащение, стол, стул, 2 эл. розетки) (пример: <https://superbudka.ru/product/posty-okhrany/post-okhrany-obekta-2000kh2000kh2500-tip-po-1r-s-otdelkoy-fasadnymi-metallicheskimi-panelyami/> )4. Устройство временных дорог и площадки под устройство штаба строительства:- Плиты дорожные 2П30 под дорогу: 3,00\*1.75 -1 200п.м (4462м2-850плит)- Плиты дорожные 2П30 под штаб строительства: 3,00\*1,75 – 28плит (12м\*12,25м – 147м2)- Плиты дорожные 2П30 под пост охраны и санузел: 3,00\*1,75м – 5 плит (26,25м2)- Устройство пункта мойки колес «Нептун-3» с металлическим приямком очистки5. Установка пожарных щитов – 3 комплекта |
| 1.13.  | Исходные данные | * Все работы, связанные с монтажом временного ограждения строительной площадки Подрядчик должен выполнить в соответствии:
* СП 45.13330.2017Земляные сооружения, основания и фундаменты;
* СП 48.13330.2019 Организация строительства;
* СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги;
* СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
* СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
* Постановление Правительства Москвы №299 ПП от 15 мая 2015 г.
* Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области
* ФС-12 согласно ПП №299 от 15 мая 2015г;
* Приложение №1 схема установки ограждения
 |
| 1.14. | Требования к качеству | Установленное ограждение должно быть сертифицировано, иметь технический паспортДорожные плиты должны иметь паспорт качестваМойка колес должна быть сертифицирована и иметь паспорт качестваПо окончании работ подрядчик предоставляет Заказчику полный пакет исполнительной документации; |
| 2.1. | Общий перечень работ | Выполнить разметку установки ограждения, дорог и площадок (в соответствии с приложением №1)При необходимости произвести планирование грунта с последующей подсыпкой песком толщиной 100мм, для установки ограждения, монтажа временных дорог и площадок под помещения охраны, штаба (выравнивание, подсыпка)При монтаже дорожных плит произвести заливку некратных мест бетоном В15 без армированияВыполнить установку ограждения и монтаж ворот, калитокУстановка поста охраныВыполнить установку и подключение сигнального освещения (вдоль участка дороги)Выполнить монтаж временных дорог и площадок из плит дорожных 2П30Выполнить монтаж пункта мойки колёс с металлическим приямком очистки;Установить пожарные щиты;Вывезти/утилизировать с объекта снятый в результате работ грунт и мусор (с предъявлением «талонов» Заказчику); |