**Приложение № 7**

**к Договору подряда №\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_**

**АКТ-ДОПУСК**

**для производства строительно-монтажных работ**

**на территории (организации)**

**ООО «РКС-Строй»**

“\_\_\_ ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации Генподрядчика генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., должность)*

представитель Субподрядчика Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., должность)*

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование осей, отметок и номер чертежа)*

для производства на нем\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование работ)*

под руководством технического персонала – представителя субподрядчика на следующий срок:

начало “\_\_\_ ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г. окончание “\_\_\_ ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | Представить списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, должности, а также предоставленных им руководителем организации прав и обязанностей. | До начала работ | Субподрядчик |
| 2 | Представить:  - перечень факторов и условий труда, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);  - перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний. | До начала работ | Субподрядчик |
| 3 | Представить приказы (заверенные копии, заверенные выписки из приказов):  Приказ о закреплении персонала (укомплектованности) на участке (ИТР, рабочие) с указанием контактных номеров телефонов работников подрядной организации, ответственных за производство работ.  Приказ о назначении специалиста по охране труда или о возложении обязанностей специалиста по охране труда на одного из специалистов организации.  Приказ о назначении специалиста по охране труда от организации на строительную площадку, если численность работников превышает 50 человек.  Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, санитарных норм и правил, экологическую безопасность на объекте с приложением копий протоколов и удостоверений.  Приказ о назначении ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ.  Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство с приложением копий протоколов и удостоверений.  Приказ о назначение лица, ответственного за сохранность и исправность электроинструмента.  Приказ о возложение обязанностей по проверке и браковке инструмента на инженерно-технического работника.  Приказ о назначение лица, ответственного за состояние и исправность лестниц и стремянок.  Приказ о назначении специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением с приложением копий протоколов и удостоверений.  Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования под давлением с приложением копий протоколов и удостоверений.  Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС с приложением копий протоколов и удостоверений.  Приказ о назначении специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии с приложением копий протоколов и удостоверений.  Приказ о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС с приложением копий протоколов и удостоверений.  Приказ о допуске к работе машинистов, помощников машинистов, слесарей, электромонтеров и стропальщиков с приложением копий протоколов и удостоверений.  Приказы о назначении лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска.  Приказ о назначении ответственного руководителя работ на высоте с приложением копий удостоверений.  Приказ о назначении ответственного за составление плана производства работ на высоте и плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ с приложением копий удостоверений.  Приказ о назначении комиссии по приемке в эксплуатацию лесов и подмостей высотой более 4м  Приказ о назначении ответственного за приемку в эксплуатацию и периодические осмотры подмостей (высотой до 4 м), вышки-туры (высотой до 4 м) и лестниц.  Приказ о назначении специалиста, ответственного за пожарную безопасность при производстве пожароопасных (огневых работ) работ с приложением копий удостоверений.  Приказ об организации технического надзора за безопасной эксплуатации ПС с приложением копий удостоверений.  Приказ о производстве работ ПС вблизи ЛЭП.  Приказ о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников организации с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии.  Приказ о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников поднадзорных Ростехнадзору с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии.  Приказа о назначении комиссии ежегодной проверки знаний по электробезопасности с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии. | До начала работ | Субподрядчик |
| 4 | Представить копии удостоверений, протоколов и других необходимых документов, дающих право на выполнение инженерно-техническими работниками и рабочим персоналом своих обязанностей и заявленных видов работ. | До начала работ | Субподрядчик |
| 5 | Представить комплект инструкций по охране труда по профессиям и видам работ. | До начала работ | Субподрядчик |
| 6 | Представить, утвержденный в своей организации, перечень работ при выполнении которых необходимо оформление наряда-допуска. | До начала работ | Субподрядчик |
| 7 | Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. | До начала работ | Субподрядчик |
| 8 | Представить персонал для проведения вводного инструктажа лицу, ответственному от Заказчика на объекте. | До начала работ | Субподрядчик |
| 9 | Провести первичный инструктаж на рабочем месте с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов. | До начала работ | Субподрядчик |
| 10 | Представить журналы инструктажа на рабочем месте и инструктажа по пожарной безопасности. | До начала работ | Субподрядчик |
| 11 | Представить согласованные, утвержденные ППР (технологические карты) на все виды работ, с отметками об ознакомлении в них под роспись всех участников трудового процесса (ППР на высоте, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и т.п.,) технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы. | До начала работ | Субподрядчик |
| 12 | План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. |  |  |
| 13 | В случае привлечения своих субподрядных организаций для выполнения работ предупредить подрядчика и предоставить на них документацию, перечисленную в настоящем акте-допуске. | До начала работ | Субподрядчик |
| 14 | На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов установить защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов установить сигнальные ограждения и знаки безопасности (по ГОСТ 12.4.026-2015) | До начала работ | Субподрядчик |
| 15 | Согласовать порядок подключения электрических машин, электрических механизмов и электрооборудования уполномоченным электротехническим персоналом подрядной организации. | До начала работ | Субподрядчик |
| 16 | Обеспечить места проведения огневых работ, складские, санитарно- бытовые помещения огнетушителями и др. средствами пожаротушения и знаками безопасности (по ГОСТ 12.4.026-2015), в соответствии с Правилами противопожарного режима РФ. | До начала работ | Субподрядчик |
| 17 | Организовать обеспечение аптечками для оказания первой помощи пострадавшим и автомобильными аптечками для автотранспортных средств в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.05.2024 г. № 262н и Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.05.2024 г. № 260н. | До начала работ | Субподрядчик |
| 18 | Обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, исправными инструментом, оборудованием приспособлениями. | До начала работ | Субподрядчик |
| 19 | До начала производства работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций получить письменное разрешение организаций, ответственных за их эксплуатацию. | До начала работ | Субподрядчик |
| 20 | Соблюдать требования нормативных документов:  «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ;   1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг)) на территории находящейся под контролем другого работодателя (иного лица);   Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;   1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 г. № 782н, «Правила по охране труда при работе на высоте»;   Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 903н, «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;   1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 884н, «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»;   Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 г. № 753н, «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;   1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2020 г. № 851н, «Правила по охране труда на автомобильном транспорте»; 2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 849н «Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах»;   1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 г. № 834н, «Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации»;  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2020 г. № 924н, «Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2020 г. № 849н, «Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ»;   1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.12.2020 г. № 915н, «Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов»;   Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883н «Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте";  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 г.№ 776 «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;  Приказ Министерства труда и социальной защиты от 29 октября 2021г. № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами";   1. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 29 октября 2021г. № 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»;   Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021г. № 29н, "Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и(или) опасными производственными факторами, а также работам при которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;   1. Приказ Минздрава России от 24.05.2024 N 262н "Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением";   Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024 г. N 260н, "Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)";  Приказ Министерства труда и социальной защиты от 29.10.2021 г. № 772н, «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;  Приказ Министерства энергетики от 12 августа 2022г. № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";  Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальные оценки условий труда»;  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461;  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.05.2024 г. № 220н «Об утверждении порядка оказания первой помощи»;  Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12. 2020 г. № 531;  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";  СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";  СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ";  ПБ 03-428-02 "Правила безопасности при строительстве подземных сооружений";  Приказ Министерства труда и социальной защиты от 28.10.2020 г. № 753 н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах»;  Федеральный закон от 21.12.94 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;  Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».  Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 02.12.2020г. № 40, «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда»;  Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 11.06.2003г. № 141, СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;  Постановление Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации от 11.06.2003г. № 142, СанПиН 2.2.3.1385-03 "Гигиенические требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы";  Федеральный закон от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;  Федеральный закон от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1485 «Об утверждении Положения о подготовки граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7 «Об охране окружающей среды»;  Федеральный закон от 04.05.1999 года № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";  Федеральный закон от 21.02.1992 года № 2395-1 "О недрах"; | Постоянно на  весь период  производимых работ | Субподрядчик |
| 21 | В случае проведения работ, представляющих опасность для других организаций, участников строительного процесса, уведомить подрядчика письменно за 2-е суток до начала указанных работ. | Постоянно на весь период производимых работ | Субподрядчик |
| **Особые условия** | | | |
| 22 | Обеспечить прохождение персоналом Подрядчика, вводного инструктажа по охране труда у Генерального подрядчика.  ***Без прохождения вводного инструктажа, персонал Подрядчика, не допускается на территорию!*** | До начала выполнения работ | Субподрядчик  Генподрядчик |
| 23. | Предоставить графическую схему производства работ. | До начала выполнения работ | Субподрядчик |
| 24. | Оформить с Заказчиком Акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок. | До начала выполнения работ | Субподрядчик  Генподрядчик |
| 25. | Установить защитные ограждения на границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов. | До начала выполнения работ | Субподрядчик  Генподрядчик |
| 26. | Установить сигнальные ограждения и знаки безопасности на границах зон потенциально опасных производственных факторов | До начала выполнения работ | Субподрядчик  Генподрядчик |
| 27. | Соблюдать пропускной режим, персонал Подрядчика должен осуществлять вход/выход на территории действующего производственного объекта только по пропускам, выданным в установленном порядке | Постоянно на весь период производимых работ | Субподрядчик |
| 28. | Обеспечить участки работ и рабочие места необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты работающих (рукавицы, перчатки, ботинки, сапоги, защитные очки, каски, шлемы, защитные наушники, средства защиты кожных покровов и т.д.), первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.  ***Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски, светоотражающие жилеты и другие необходимые средства индивидуальной защиты!***  ***Работники без защитных касок, светоотражающих жилетов и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению строительных работ не допускаются!*** | Постоянно на весь период производимых работ | Субподрядчик |
| 29. | В процессе производства работ обеспечивать нахождение персонала Подрядчика исключительно в зоне (зонах) производства работ, за исключением согласованного с Заказчиком маршрута передвижения персонала по территории. | Постоянно на весь период производимых работ | Субподрядчик |
| 30. | Не допускать на территорию и в зону (зоны) производства работ автомобильный транспорт, машины, подъёмные механизмы, оборудование в неисправном состоянии; не прошедшие государственный технический осмотр; не зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (органами ГИБДД, Ростехнадзора). | Постоянно на весь период производимых работ | Субподрядчик |
| 31. | Принять в собственность все отходы, образующиеся в ходе выполнения работ Прямым подрядчиком Заказчика, вывезти их с территории и утилизировать с соблюдением действующего законодательства. | Постоянно на весь период производимых работ | Субподрядчик |
| 32. | Определение порядка совместного использования имеющихся на территории комнат обогрева, охлаждения, приема пищи. | До начала выполнения работ и на весь период производимых работ | Субподрядчик  Генподрядчик |
| 33. | Определение порядка совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы) | До начала выполнения работ и на весь период производимых работ | Субподрядчик  Генподрядчик |
| 34 | Обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая | Постоянно на весь период производимых работ | Субподрядчик  Генподрядчик |
| 35 | Определение месторасположения на территории аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг). | До начала выполнения работ и на весь период производимых работ | Субподрядчик  Генподрядчик |
| 36 | Определение мест хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ | До начала выполнения работ и на весь период производимых работ | Субподрядчик  Генподрядчик |
| 37 | Определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств. | До начала выполнения работ и на весь период производимых работ | Субподрядчик  Генподрядчик |
| 38 | Проведение мониторинга (инспекций, аудитов) соблюдения требований охраны труда и пожарной безопасности. | До начала выполнения работ и на весь период производимых работ | Генподрядчик |

Срок выполнения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Субподрядчик Генподрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (подпись)*

*Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.*